**取出し管設置完了届について**

取出し管設置完了届を提出していただく時の写真等について、下記のとおりの順に綴ってもらい、工事完了後すみやかに提出してもらいますようお願いいたします。

また、工事の日程についても決まり次第、事前に下水道課まで連絡してもらいますようお願いいたします。

工事当日も実施の有無を連絡してもらいますようお願いいたします。

①取出し管設置完了届

②チェックリスト

③公共下水道(汚水)取出し管設置位置届出書

④出来形・取付管状況の報告書

⑤着工前～完了までの工事写真

**＊支管は、自在支管を使用してください。（メカロック支管の場合も、自在か耐震支管を使用）　人孔取出しは、可とう継手を使用して下さい。**

**＊掘削深１.５ｍ以上は、必ず山留め工を行うこと。**

1. ①

綴り方

取出し管設置完了届

富士見市長

　　　　　　申請者

|  |
| --- |
| 設置場所  施 工 日  添付書類  備　　考 |

②

③


チェックリスト

設置場所

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**公共下水道(汚水)取り出し管設置位置届出書**

|  |
| --- |
| 富士見市長  申請者 |
| 平面図  上流人孔からの距離  取り出し管深さ、オフセット  管延長 |



工事写真

　工 事 名

　工事箇所

　工　　期

　施 工 者

案内図・出来形の写真・取付状況の写真の報告書

令和 ４ 年 ４ 月

建設部下水道課事業推進Ｇ

取 出 し 管 設 置 完 了 届

令和　　年　　月　　日

（あて先）富士見市長

住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　 氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　 施工者(受託者)

今般、排水設備に伴う取出し管設置が完了したので報告します。

　なお、取り出し管については、市に帰属します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 設置場所 | 富士見市　　　　　　　　　　　　　　　　市道第　　　　号線 |
| 施工日 | 令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日 |
| 添付書類 | 公共下水道(汚水)取出し管設置位置届出書  案内図　・　写　真（取付管設置状況） |
| 備考 | 水栓番号　№  確認番号　№ |

提出書類チェックリスト

設置場所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　　目 | | | チェック欄 |
| 1. | 取出し管設置完了届（表紙） | |  |
| イ）申請者・施工者・設置場所・施工日等が記載されているか | | □ |
| 2. | 公共下水道(汚水)取出し管設置位置届出書 | |  |
| イ）上流人孔から取出し管までの距離が記載されているか | | □ |
| ロ）取出し管の深さ(土被り)が記載されているか | | □ |
| ハ）境界杭等からの距離が記載されているか | | □ |
| ニ）取出し管の長さが記載されているか | | □ |
| 3. | 出来高・取出し管状況の報告書 | |  |
| (1)案内図 | | □ |
| (2) | ①写真(出来形) |  |
| イ）道路から宅地(申請地)に向かって撮影されているか | □ |
| ロ）スタッフ・リボンテープ等をあてて撮影しているか | □ |
| ハ）山留工が行われているか(掘削深1.5ｍ以上の場合は必須) | □ |
| ニ）境界杭等からの距離、深さ(土被り)が記載されているか | □ |
| (3) | ②写真(支管の取付状況) |  |
| イ）支管の取付状況がはっきりと見えやすく撮影されているか | □ |
| ロ）削孔コアー(抜取破片)が撮影されているか(工事写真で可) | □ |
| ハ）本管管種、口径、深さ(土被り)が記載されているか | □ |
| 4. | 工事写真(着工前から完了まで) | | □ |

公共下水道(汚水)取出し管設置位置届出書記載例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和　　年　　月　　日  (あて先)富士見市長  住　所　富士見市大字鶴馬1800-1  申　請　者　　　　(法人の場合は代表者)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　富士見　太郎  施工者 | | | |
| 設置場所 | 富士見市 | | |
| 平 面 図  ①添付写真撮影位置  取出し深さ(土被り)H＝0.85    L=2.15  L=0.85  L=7.15  L=10.2 | | 水栓番号 | 123456 |
| 確認番号 | 12345 |
| 上流マンホール  ②添付写真撮影位置、取付・接続状況、番線バンド等固定した状況のもの | |
| （記入上の注意）  1.取出し管の位置は、目標物(境界杭等)からの距離及び深さ(土被り)を黒板に明示し、撮影した写真を添付してください。  2.取出し管の本管接続位置を上流マンホールからの距離を記入すること。  3.取出し管一箇所につき一枚提出すること。 | | | |

公共下水道(汚水)取出し管設置位置届出書

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和　　年　　月　　日  (あて先)富士見市長  住　所  申　請　者　　　　(法人の場合は代表者)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名  施工者 | | | | |
| 設置場所 | 富士見市 | | | |
| 平 面 図 | | 水栓番号 | |  |
| 確認番号 | |  |
|  | | |
| （記入上の注意）  1.取出し管の位置は、目標物(境界杭等)からの距離及び深さ(土被り)を黒板に明示し、撮影した写真を添付してください。  2.取出し管の本管接続位置を上流マンホールからの距離を記入すること。  3.取出し管一箇所につき一枚提出すること。 | | | | |
| **案内図**  　　　　　　　　　　　1/1500程度  　　　　　　　　※方位は北を上にする。 | | | 案　内　図  　出　来　形  隣地境界から  Ｌ＝　　　.　　　ｍ  深さ(土被り)  Ｈ＝　　　.　　　ｍ  　取付状況  本管管種  ＶＵ・ＨＰ・ＦＲ卵形管  本管口径  　　　　　　　　ｍｍ  本管深さ(土被り)  Ｈ＝　　　.　　　ｍ  取付支管  φ　　　　×φ１５０  取付管長さ  Ｌ＝　　　.　　　ｍ | |
|  | | |
| **①写真**  **※道路から宅地に向かって撮影**  **民地側**  リボンテープ等  隣地境界  ※深さ(土被り)  スタッフ  **道路側**  L=○○m  黒板は数字が確認  出来るよう手前に設置  H=○○m  管の上に  リボンテープ | | |
|  | | |
| ※掘削深1.5ｍ以上は、必ず山留工を行うこと | | |
|  | | |
| **②写真**  ※深さ(土被り)  **※支管取付状況(番線バンド等取付状況)**  黒板 | | |
|  | | |
| ※削孔コアー(抜取破片)の写真を添付してください | | |
| **案内図** | | | 案　内　図  　出　来　形  隣地境界から  Ｌ＝　　　.　　　ｍ  深さ(土被り)  Ｈ＝　　　.　　　ｍ  　取付状況  本管管種  ＶＵ・ＨＰ・ＦＲ卵形管  本管口径  　　　　　　　　ｍｍ  本管深さ(土被り)  Ｈ＝　　　.　　　ｍ  取付支管  φ　　　　×φ１５０  取付管長さ  Ｌ＝　　　.　　　ｍ | |
|  | | |
| **①写真** | | |
|  | | |
| ※掘削深1.5ｍ以上は、必ず山留工を行うこと | | |
|  | | |
| **②写真** | | |
|  | | |
| ※削孔コアー(抜取破片)の写真を添付してください | | |

確　　約　　書

令和　　年　　月　　日

（あて先）富士見市長

この度、下記申請地の宅地造成に伴い公共下水道取付管を設置しますが、確実に、建築確認を申請し、宅内排水設備の申請を行うことを確約いたします。

　なお、当社にて宅内排水設備の申請をしない場合も、責任をもって

宅内工事を行う指定工事業者に継承することをお約束いたします。

　申請地

　申請者

　施工者